Pupitre de commande de pièce avec interface radio Casambi pour la commande intuitive de l'éclairage des participants à l'écosystème Casambi avec jusqu'à trois capteurs intégrés pour la saisie de la température ambiante, de l'humidité et du CO2. Un écran de 3,5" avec bouton-poussoir rotatif permet de lancer des scénarios ou d'allumer des luminaires. La configuration simple via l'application Casambi permet des réglages spécifiques à l'appareil ou la configuration de scènes et de fonctions d'éclairage avec la radio Casambi.

Dimensions:
Largeur: 106 mm
Hauteur: 28 mm
Profondeur: 163 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 110 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 170 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Températures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Tension d'entrée CC: 24 V
Max. puissance de transmission: +8 dBm

Connexion CASAMBI:

Marque: RP-Technik GmbH
