Luminaire général et de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire général à LED rond et esthétique en aluminium pour montage mural ou au plafond avec élément d'éclairage de secours. L'éclairage de secours est assuré par un luminaire de sécurité intégré supplémentaire.  Couleur du boîtier au choix : alu anodisé ou blanc.Couleur de lumière au choix 4000K avec flux lumineux en mode secteur 2300 lm ou 3000K

Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré pour le fonctionnement avec un dispositif de surveillance de type Wireless Basic
· Gain de temps lors de la configuration et de la mise en service ainsi que de la surveillance par Bluetooth via une application Android
· Fonctionnement en mode hors ligne ou en option via LIGHTLINX® avec de multiples fonctions cloud
· Version avec système de contrôle automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl
· Résultats des tests avec analyse des pannes (source lumineuse, circuit de charge et de batterie) ainsi qu'indications d'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur
· Test de fonctionnement manuel ou automatique (heure de démarrage du test librement sélectionnable dans l'application WirelessBasic)
· Test d'autonomie configurable (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre les décharges profondes avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: Aluminium
Couleur: Alu eloxiert
Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 30 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 35 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 26,4 W W
Puissance en mode veille: 0,4 W W
Flux lumineux en mode de secours: 125 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: QAW428WB-SI

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
