Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.Luminaire à pictogramme à LED en plastique avec capot convexe pour montage mural. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Pour faciliter le montage, des vis de nivellement sont intégrées pour compenser les supports inégaux. La sécurité de planification est assurée grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes sont placés à l'intérieur et sont enfichés sans solvant. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2x flèches droites) est compris dans la livraison standard.

Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: PCABS,Polycarbonate
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 68 mm x 320 mm x 168 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 5
Température permise en mode contenu: 0 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: 0 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 30m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 1,7 W W
Puissance en mode veille: 0,9 W W
Flux lumineux en mode de secours: 140 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3216.01-SET

Numéro d'article: PXW411SC

Accessoires:
Numéro d'article: PXD-PIKTOSETSONDER.01, 

Marque: RP-Technik GmbH
