
Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: PCABS,Polycarbonate
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 73 mm x 339 mm x 71 mm

Type de montage: Deckenaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 8
Température permise en mode contenu: 0 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: 0 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,2 W W
Puissance en mode veille: 0,8 W W
Flux lumineux en mode de secours: 520 lm lm

Tension d'entrée AC: 250 V V
Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Numéro d'article: PXDL423SC

Accessoires:
Numéro d'article: PXD-AW, 

Marque: RP-Technik GmbH
