
Matériau: PCABS,Polycarbonate
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 73 mm x 339 mm x 71 mm

Type de montage: Deckenaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 8
Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,1 W W
Puissance en mode veille: 0,4 W W
Flux lumineux en mode de secours: 520 lm lm

Tension d'entrée AC: 24 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: PXDL529CC

Accessoires:
Numéro d'article: PXD-AW, 

Marque: RP-Technik GmbH
