
Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :
· Surveillance intégrée des luminaires individuels
· Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
· Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale
Matériau: PCABS,Polycarbonate
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 73 mm x 339 mm x 71 mm

Type de montage: Deckenaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 8
Température permise en mode contenu: -20 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 9,7 W W
Puissance en mode veille: 1,1 W W
Flux lumineux en mode de secours: 1050 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: PXDL039ML

Accessoires:
Numéro d'article: PXD-AW, 

Marque: RP-Technik GmbH
