
Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 7016
Diamètre: 160 mm

Type de montage: Bodenaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 10
Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 10 W W
Flux lumineux en mode de secours: 610 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Batterie: 

Numéro d'article: ZPMR029

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
