Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   Luminaire en profilé d'aluminium mince, anodisé mat pour un montage au plafond avec une sortie de lumière supplémentaire vers le bas. Boîtier s'ouvrant sans outil. Convient pour l'allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Aluminium
Couleur: Alu eloxiert
Dimensions: 62 mm x 614 mm x 334 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 56m m
Pictogramme: Einzeln n.A.

Puissance en mode continu: 3,3 W W
Puissance en mode veille: 0,9 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3212.01-SET

Numéro d'article: LSW413WL

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
