Luminaire à disque en zinc moulé sous pression conforme aux normes DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.Luminaire à disque LED en zinc moulé sous pression primé au German Design Award 2018 pour un montage apparent au plafond avec suspension pendulaire. Design sobre et épuré de toutes les variantes de luminaires de la série A pour une intégration dans tout type de bâtiment. La structure modulaire pratique de la série A garantit un montage très simple pour toutes les variantes. Le design est parfaitement adapté à tous les types de montage. Caractéristiques :- Robuste sur le plan mécanique et résistant à la corrosion- Surface revêtue par poudrage- Arêtes précises et lignes droites- Pas de soudures ni de bords pliés- Barre pendulaire carrée de 125 mm pouvant être raccourcie librement- Alimentation électrique des LED dans la suspension- Fixation du pictogramme sans solvant- Vitre avec bords polis et support de pictogramme continu et invisible- Boîtier de montage identique pour toutes les variantes de la série AConvient pour une commutation permanente ou de secours. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, bas, haut) inclus dans la livraison standard.  Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :
· Surveillance intégrée des luminaires individuels
· Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
· Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale
Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 80 mm x 196 mm x 289 mm

Type de montage: Deckenaufbau-Pendel
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 15m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,6 W W
Puissance en mode veille: 1,1 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: AIDP009ML

Accessoires:
Numéro d'article: AM-X-PKG

Marque: RP-Technik GmbH
