
Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 7016
Diamètre: 160 mm

Type de montage: Bodenaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 10
Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 11,5 W W
Puissance en mode veille: 0,7 W W
Flux lumineux en mode de secours: 200 lm lm

Tension d'entrée AC: 240 V V
Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3260.WRLEN, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: ZPMR403SC-EHE

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
