
Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 7016
Diamètre: 160 mm

Type de montage: Bodenaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 10
Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 11,5 W W
Puissance en mode veille: 0,7 W W
Flux lumineux en mode de secours: 200 lm lm

Tension d'entrée AC: 240 V V
Section de raccordement: 1,5 mm² mm

Batterie: LFPN3260.WRLEN, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: ZPMR403SC-EHE

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
