miniControl plus
MC sentralt nødstrømsanlegg uten effektbegrensning i samsvar med DIN EN 50171:2021 og DGUV-forskrift 3 for forsyning av nød- og rømningsskiltarmaturer {{(P:20:56)}} / {{(P:20:55)}} AC/DC {{(P:20:50)}}.
Egnet for nødbelysningsanlegg i samsvar med:
• DIN VDE 0100-718:2014-06 (Krav i spesielle driftsområder – Nødbelysning),
• DIN VDE 0100-560:2022-10 (Nødstrømforsyning),
• DIN EN 50172:2024-10 (VDE 0108-100:2024-10) (Nødbelysningsanlegg).
Med automatisk testenhet og individuell armaturovervåking, samt individuell statusvisning for hver armatur i styreenheten – i forbindelse med systemspesifikke elektroniske forkoblingsenheter inkludert en overvåkingsmodul, uten ekstra dataledning.
Nominell driftstid / maksimal tilkoblet effekt:
○ 1 t / maks. {{(P:20:130)}}
○ 3 t / maks. {{(P:20:131)}}
○ 8 t / maks. {{(P:20:132)}}
Ladetid: 12 t
Består av:
Mikroprosessorstyreenhet med integrert IO-modul for rapportering av driftstilstander og fjernutløsning av funksjonstester og nødlysblokkering.
Ladeenhet med mikroprosessorstyrt lading for standardkompatibel batterilading.
Integrert innvendig belysning i styreskapet.
For plassering av opptil maksimalt 6 DCM-variable kretsmoduler, hver med 2 kretser, og maksimalt én 1,0 A lademodul.
{{(P:6:24)}}- {{(P:19:239)}}, med delvis forseglet elektronikk og batterirom for opptil 18 OGIV-batterier, maks. 17 Ah
Mål: H={{(P:1:2)}}, B={{(P:1:1)}}, D={{(P:1:8)}}
Beskyttelsesklasse: {{(P:19:239)}} {{(P:18:31)}}, {{(P:18:32)}} inkl. veggfeste
Kabelinnføring: Standard ovenfra
Utvendig finish: Teksturert pulverlakkering
Farge: {{(P:5:23)}}

Merke: RP-Technik GmbH
