LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.  Kompakt nødlysinnsats med ovalt lysende ERT LED-lampe for optimal belysning av rømnings- og redningsveier. Takket være det gjennomsiktige husmaterialet tilpasser lampen seg perfekt til omgivelsene.  Egnet for takmontering eller for montering på T5/T8 lamper. Vanlige monteringsmaterialer som klips etc. inkludert i leveransen. Valgfritt med magnetplate. Utvidelse av eksisterende lamper uten inngrep i den interne lampekablingen.

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Plast
Farge: Transparent
Dimensions: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 2,8 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W
Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: DOS029ML

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
