Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringsbrett av galvanisert stålplate. Takket være den stabile konstruksjonen kan lampen også henges opp ved hjelp av kjetting eller tau. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Materiale: Metall
Farge: RAL 9003
Dimensions: 195 mm x 195 mm x 195 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 36m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W
Strøm i standby-modus: 0 W W
Lysstrøm Nøddrift: 250 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: WKD019

Tilbehør:
Varenummer: WKO, 
Varenummer: 1PV-EB
Varenummer: DSA-Y4M, 
Varenummer: DSA-Y4M-APA, 

Merke: RP-Technik GmbH
