Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringsbrett av galvanisert stålplate. Takket være den stabile konstruksjonen kan lampen også henges opp ved hjelp av kjetting eller tau. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Metall
Farge: RAL 9003
Dimensions: 500 mm x 500 mm x 500 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 90m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 5,4 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W
Lysstrøm Nøddrift: 470 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: WXD029ML

Tilbehør:
Varenummer: WKO, 
Varenummer: 1PV-EB

Merke: RP-Technik GmbH
