Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   Innovativ skivelampe i plast for universalmontering (vegg/tak/tak innfelt*/utkraget*). Konisk hus gir et attraktivt utseende. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Pluggbart piktogramsett (venstre, høyre, bunn, topp) inkludert som standard i leveringsomfanget. 

Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 48 mm x 332 mm x 242 mm

Dimensions: 53 mm x 29 mm x 29 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 1,6 W W
Strøm i standby-modus: 0,35 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMH9620Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: KXU008

Tilbehør:
Varenummer: KXE-EB, 
Varenummer: AWX001, 
Varenummer: DSA, 
Varenummer: 2PW-EB, 
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: KXBE, 

Merke: RP-Technik GmbH
