Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838Robust redningstegnlampe laget av rustfritt stål for veggmontering. Med en spesielt lettmontert og servicevennlig hengselmekanisme. Samt en dekkplate foran piktogrammene for å beskytte mot hærverk.Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, bunn, topp) inkludert som standard i leveringsomfanget.  

Materiale: Rustfritt stål
Farge: Edelstahl
Dimensions: 56 mm x 386 mm x 240 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W
Strøm i standby-modus: 0 W W
Lysstrøm Nøddrift: 300 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: V2W019

Tilbehør:
Varenummer: BALL2, 

Merke: RP-Technik GmbH
