Sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838Robust nødlyskaster med metallhus for veggmontering for område- og rømningsveibelysning med to svingbare eller utvendig monterbare LED-lyskastere. Egnet for stasjonær eller transportabel installasjon. De åpne strålekarakteristikkene til LED-frontlyktene sørger for jevn lysfordeling. Mulige bruksområder er:- Åpne områder, rømningsveikryss- Høye rom, varehus

Overvåkning: 
Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:
· Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
· Automatisk funksjonstest (ukentlig)
· Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
· Automatisk ladeovervåking
· Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
· Uten belastning og kortslutning av omformeren
Materiale: Metall
Farge: RAL 7035
Dimensions: 210 mm x 400 mm x 300 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 54
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: - W W
Strøm i standby-modus: 9,2 W W
Lysstrøm Nøddrift: 2 x 2500 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: OGIV12280L, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: SGS2303SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
