Robust redningstegnlampe av sink-trykkstøp for dynamisk rømningsveistyring for veggmontering.Flexway-redningstegnlampe har 10 visningsalternativer. To driftstilstander kan velges fritt ved hjelp av en dreiekodebryter. Driftstilstandene aktiveres via den potensialfrie kontakten, for eksempel av en røykvarsler eller BMA. For å bruke en potensialfri kontakt tilbyr den en effektbegrenset og overvåket utgangsspenning.Egenskaper:- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig- Pulverlakkert overflate- Nøyaktige kanter og rette linjer- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter- 10 visningsalternativer hver kan styres via potensialfri kontakt

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 7016
Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 20m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 5,4 W W
Strøm i standby-modus: 2,8 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: FMWD009ML-AZ

Tilbehør:
Varenummer: FMWA001, 
Varenummer: FMFH, 

Merke: RP-Technik GmbH
