Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringskar av galvanisert stålplate.  Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Materiale: Metall
Farge: RAL 9003
Dimensions: 237 mm x 237 mm x 237 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 46m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W
Strøm i standby-modus: 0 W W
Lysstrøm Nøddrift: 250 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: WGW019

Tilbehør:
Varenummer: WKO, 

Merke: RP-Technik GmbH
