Aluminiumsprofilskivelampe i henhold til DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.Innovativt LED-skivelampe i aluminium for universell installasjon takket være det multifunksjonelle lampehuset (vegg/tak). Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogramsett (venstre, høyre, bunn, topp) inkludert som standard i leveringsomfanget. 

Materiale: Aluminium
Farge: RAL 9003
Dimensions: 54 mm x 277 mm x 184 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 22m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,1 W W
Strøm i standby-modus: 1,4 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMH4805S.ST, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: ASMU003-WS

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: 2PS-EB

Merke: RP-Technik GmbH
