
Materiale: Støpt aluminium,Glass
Farge: Gelb
Dimensions: 485 mm x 157 mm x 197 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 66
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: -20 °C to 55 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 55 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 11 W W
Lysstrøm Nøddrift: 1200 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: XGIU009

Tilbehør:
Varenummer: X-KE001, 
Varenummer: X-KO001, 
Varenummer: X-MB001, 
Varenummer: X4N, 

Merke: RP-Technik GmbH
