EKSTRA FARGER: LED innfelte downlights, Cantone-serien. Fire ulike avdekninger i hvit, krom, matt krom og børstet metall, tilgjengelig i rund/kvadratisk design. TRIAC/DALI dimbart styreutstyr, eksternt. Mulighet for versjon med Casambi Bluetooth-styring.   

Wymiary:
Bredde: 92 mm
Høyde: 50 mm
dybde: 92 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 100 mm
Høyde: 75 mm
dybde: 130 mm

Utskjæringsdimensjoner:
diameter: 68 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Oppbevaringstemperaturområde:

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 8.1 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja
EEC: wert.EEK.B

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 450 lm
fargetemperatur: 2700 K

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
