Utgått av produksjon: LED-fasadelampe for utendørs bruk, Tondo-serien. Armaturhus av trykkstøpt aluminium, mørkegrå eller hvit, pulverlakkert, IP54. Diffusor av opal plast (PC), UV-stabilisert. Omkoblingsbart betjeningsutstyr, innebygd. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. 

Wymiary:
Høyde: 80 mm
dybde:  mm
diameter: 280 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 330 mm
Høyde: 100 mm
dybde: 330 mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 54

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 13 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 985 lm
fargetemperatur: 3000 K
UGR: 24.2

temperaturer:

Monteringstype:

Farge:

Merke: RP-Technik GmbH
