Kombinert LED generell og sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Den robuste LED-vegg- og taklampen laget av glassfiberarmert polyester for våtrom egner seg for å lyse opp lagerarealer, parkeringshus etc. I nettdrift har lampen en effekt på opptil 7000 lm. Lett hurtiginstallasjon med metallfestebøyle.

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Polykarbonat
Farge: RAL 7035
Dimensions: 1560 mm x 82 mm x 97 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 56 W W
Strøm i standby-modus: 1,5 W W
Lysstrøm Nøddrift: 6800 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: LFD15009ML-NW

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
