LED tak- og vegglampe, HUGO-serien, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm. 

Wymiary:
Høyde: 87 mm
diameter: 400 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 405 mm
Høyde: 100 mm
dybde: 505 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 17 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 1900 lm
fargetemperatur: 3000 K
UGR: 21.9

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
