LED innfelt og utenpåliggende downlight, RAVIO-serien. IP44 (for den innfelte versjonen). Armaturhus av plast (PC) og passiv radiator av aluminium. Diffusor av plast, opal. DALI-dimbar, ekstern (integrert i den utenpåliggende versjonen). Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-egnethet på forespørsel. 

Wymiary:
Høyde: 80 mm
diameter: 172 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 190 mm
Høyde: 145 mm
dybde: 190 mm

Utskjæringsdimensjoner:
diameter: 160 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 44

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 41 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 4000 lm
fargetemperatur: 3000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH
