LED innfelt og utenpåliggende downlight, RAVIO-serien. IP20 (for den utenpåliggende versjonen). Armaturhus av plast (PC) og passiv radiator av aluminium. Diffusor av plast, opal. Driftsbryter eller DALI-dimbar, ekstern (integrert i den utenpåliggende versjonen). Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-egnethet på forespørsel. 

Wymiary:
Høyde: 260 mm
diameter: 172 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 23 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2350 lm
fargetemperatur: 3000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH
