LED tak- og vegglampe, RONDO-serien, direkte/indirekte fordeling, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Bryter- eller DALI-dimbar, integrert styreutstyr. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm. 

Wymiary:
Høyde: 62 mm
diameter: 400 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 405 mm
Høyde: 100 mm
dybde: 505 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 16 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2000 lm
fargetemperatur: 3000 K
UGR: 21.9

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
