LED tak- og vegglampe, MAVS-serien. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Driftsbryter eller DALI-dimbar, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm. 

Wymiary:
Bredde: 59 mm
Høyde: 79 mm
dybde: 850 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 118 mm
Høyde: 75 mm
dybde: 1300 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 26 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2600 lm
fargetemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
