Fuktsikker LED-armatur, SWIM-serien, IP66/67/68/69, IK10. Armaturen kan senkes ned i opptil 10 m dyp. Armaturhus og sidepaneler av polykarbonat (PC), grå (UV- og klorbestandig). Opal skjerm av PC, UV- og klorbestandig. Symmetrisk lysfordeling og homogen belysning. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar, integrert. NANO-beskyttelse på forespørsel. Bruksområde: Bilvask, kjemisk industri, svømmebassenger osv. 

Wymiary:
Bredde: 70 mm
Høyde: 70 mm
dybde: 1270 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde:  mm
Høyde:  mm
dybde:  mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66
Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 10

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 35 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 3800 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 25.6

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
