LED innfelt og utenpåliggende downlight, DOALA-serien, for takutsparinger fra 65 mm til 205 mm. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av PS, opal. Integrert koblingsbart driftsbryter. Tre-trinns justering av fargetemperatur (3000K, 4000K, 5700K) via DIP-bryter. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. 

Utskjæringsdimensjoner:

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 17 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Nein

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 1650 lm
fargetemperatur: 3000/4000/6000 K
UGR: 27.5

temperaturer:

Monteringstype:

Wymiary:
Høyde: 15 mm
diameter: 235 mm

Emballasjedimensjoner:

Merke: RP-Technik GmbH
