LED-diffusorlampe, VASCA-serien, IP65, IK08, polykarbonathus. Prismatisk skjerm av PC, UV-bestandig. Diffusoren er festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. Innebygd kontrollenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm. 

Wymiary:
Bredde: 97 mm
Høyde: 82 mm
dybde: 1560 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 100 mm
Høyde: 90 mm
dybde: 1585 mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 65
Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 54 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 6800 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 24

temperaturer:

Monteringstype:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

Merke: RP-Technik GmbH
