LED sikkerhetslampe for takmontering for å belyse rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   Designet til IL-lampen imponerer med sin tidløse eleganse. Den takmonterte lampen er utstyrt med en ny, ekstremt tidsbesparende takmonteringsmekanisme. Lampen består av kun 2 deler, der monteringsplaten inneholder strømtilkoblingsklemmene. Selve lampen monteres uten verktøy og kobles fra nettspenningen ved demontering.Moderne lysteknologi er spesielt effektiv. Store monteringsavstander kan alltid oppnås. Strålingsmønsteret er rotasjonssymmetrisk og rundt.

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Plast
Farge: RAL 9005
Diameter: 100 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -20 °C to 30 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C

Strøm kontinuerlig drift: 4,6 W W
Strøm i standby-modus: 1,2 W W
Lysstrøm Nøddrift: 360 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: ILDF029ML-SW

Tilbehør:
Varenummer: ILD-APA-02, 
Varenummer: IL-IK10-AZ, 
Varenummer: IL-IK10-W, 
Varenummer: ILDE, 
Varenummer: ILB1, 
Varenummer: ILB2, 
Varenummer: BALLPLX-ILD, 
Varenummer: IL-IP65-K, 

Merke: RP-Technik GmbH
