LED-sikkerhetslys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.Rund LED-nødlysarmatur i trykkstøpt sink for montering i tak. Den svært kraftige LED-lampen sørger for optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier, selv med stor takhøyde.Enkel installasjon ved hjelp av fjærfeste.

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Diameter: 88 mm

Type montering: Deckeneinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -10 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -10 °C to 50 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 9,6 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W
Lysstrøm Nøddrift: 1100 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: DDEF039ML

Tilbehør:
Varenummer: BALLPLX-ILE, 

Merke: RP-Technik GmbH
