LED sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838Robust overflatemontert vegglampe av sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier. Egnet for bruk innendørs og utendørs, f.eks over utganger. Diffuserlinsene innlemmet i linsene oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveiene.Leveres i hvit og antrasitt. Egenskaper:- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig- Pulverlakkert overflate- Nøyaktige kanter og rette linjer- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter- Skruer skjult og ikke synlig forfra

Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 315 mm x 65 mm x 140 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 3
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 2,1 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 220 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: ZAW519CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
