LED-spotter, SOLID-serien. Hus i støpt aluminium, egnet for utendørs bruk, farge: svart, pulverlakkert. Deksel i herdet glass. Robust hus med IP 66 og høy støtfasthet IK08. Kraftig LED-teknologi med over 140 lm/W for effektiv belysning av store flater. Bygget inn, koblingsbar driver. Ekstremt fleksibel bruk takket være flat design og justerbar hellingsvinkel. Tilkobling skjer via åpen kabelende.

Wymiary:
Bredde: 165 mm
Høyde: 34 mm
dybde: 175 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66
Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrisk forbindelse:
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V
Nominell utgangseffekt: 10 W

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 1400 lm
fargetemperatur: 4000 K

temperaturer:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Inngangsspenning DC: 216 V

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
