LED diffusorlys, VASCA-serien, IP65, IK08. Polykarbonat hus. Prismatisk diffusor laget av PC, UV-bestandig. Festing av diffusoren med klemmer i rustfritt stål. LED-kort kan skiftes individuelt. Betjeningsenhet, DALI dimbar installert. Gjennomgående ledning tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-kompatibel.

Wymiary:
Bredde: 97 mm
Høyde: 82 mm
dybde: 1220 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 104 mm
Høyde: 87 mm
dybde: 1240 mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 65
Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 20 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2500 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 24

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
