
Overvåkning: 
Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:
· Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
· Automatisk funksjonstest (ukentlig)
· Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
· Automatisk ladeovervåking
· Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
· Uten belastning og kortslutning av omformeren
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Allowed temperature DS: 0 °C to 35 °C °C
Allowed temperature BS: 0 °C to 35 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W
Strøm i standby-modus: 0,35 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: WFXW011SC

Tilbehør:
Varenummer: NIMHHT4820Q, 

Merke: RP-Technik GmbH
