
Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.
· Ladeindikator på lampen
· manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
· Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
· Automatisk ladeovervåking
· Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Allowed temperature DS: 0 °C to 35 °C °C
Allowed temperature BS: 0 °C to 35 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 5,7 W W
Strøm i standby-modus: 0,8 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFPN3233.01-SET

Varenummer: WFXW413WL

Tilbehør:
Varenummer: LFP3233-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH
