
Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Diameter: 57 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 3
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 6
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 1,5 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: IADL529CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
