Redningstegn-/sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Plast LED redningstegnlampe med trapesformet konisk hette for tak- eller skiltmontering. Egnet for permanent eller beredskapskobling. For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene er på innsiden og er festet løsemiddelfritt. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 168 mm x 236 mm x 136 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 6
Allowed temperature DS: -20 °C to 50 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 50 °C °C
Leseravstand: 20m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,6 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: PMD009ML

Tilbehør:
Varenummer: PME, 
Varenummer: PM-PIKTOSETSONDER.01, 

Merke: RP-Technik GmbH
