Rammeløs og innfelt LED-redningstegnlampe for veggmontering. En lampe som er optimalt integrert i veggen, uten ramme, skruer eller utstikkende deler som påvirker utformingen av området rundt. Et smart nivelleringssystem er allerede integrert og gjør det enkelt å justere lampen nøyaktig til veggens nivå. Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler. 

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Farge: Transparent
Dimensions: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 20m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W
Lysstrøm Nøddrift: 80 lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: UEMR019ML

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
