Rammeløs og innfelt LED-redningstegnlampe for veggmontering. En lampe som er optimalt integrert i veggen, uten ramme, skruer eller utstikkende deler som påvirker utformingen av området rundt. Et smart nivelleringssystem er allerede integrert og gjør det enkelt å justere lampen nøyaktig til veggens nivå. Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler. 

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.
· Ladeindikator på lampen
· manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
· Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
· Automatisk ladeovervåking
· Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
Farge: Transparent
Dimensions: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: 0 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 20m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 2,2 W W
Strøm i standby-modus: 0,8 W W
Lysstrøm Nøddrift: 80 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFPN3212.01-SET

Varenummer: UEMR411WL

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
