Rammeløs og innfelt LED-redningstegnlampe for veggmontering. En lampe som er optimalt integrert i veggen, uten ramme, skruer eller utstikkende deler som påvirker utformingen av området rundt. Et smart nivelleringssystem er allerede integrert og gjør det enkelt å justere lampen nøyaktig til veggens nivå. Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler. 
Farge: Transparent
Dimensions: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 20m m
Piktogram: Set

Varenummer: UEMR519CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
