Rømningsveiarmatur med ERT LED for Trilux E-Line-kanal (profil 07650, 7-polet)Denne rømningsveiarmaturen er spesialdesignet for Trilux E-Line-kanal med 7-polet profil (07650). Den integrerte, innovative linseholderen med hurtigmonteringsfunksjon gjør det enkelt og fleksibelt å bruke ulike linsetyper - optimalt tilpasset til det aktuelle bruksområdet.Leveringsomfanget inkluderer én linse for områdebelysning og én for korridorbelysning.

Overvåkning: 
Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:
· Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
· Automatisk funksjonstest (ukentlig)
· Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
· Automatisk ladeovervåking
· Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
· Uten belastning og kortslutning av omformeren
Materiale: Metall
Farge: RAL 9003
Dimensions: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Type montering: Schienensysteme
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 5,6 W W
Strøm i standby-modus: 2 W W
Lysstrøm Nøddrift: 470 lm lm

Inngangsspenning AC: 250 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2,5 mm² mm

Batteri: LFPN3212.01-SET

Varenummer: LBLT431SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
