LED-diffusorlys"VASCA" LED-diffusorlys, VASCA-serien, IP66, IK08. Hus av polykarbonat. Prismatisk skjerm laget av PC, UV-bestandig. Diffusor festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. Kontrollutstyr: innebygd omkoblingsbar. Gjennomgående kabling tilgjengelig. DC-kompatibel. Effekten (20-36W) og fargetemperaturen (3000-4000-5000K) kan justeres ved hjelp av en dip-bryter   

Wymiary:
Bredde: 99 mm
Høyde: 82 mm
dybde: 1268 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 104 mm
Høyde: 84 mm
dybde: 1270 mm

Utskjæringsdimensjoner:
Bredde:  mm
dybde:  mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66
Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Oppbevaringstemperaturområde:

Boligtemperatur tc (maks.):

Elektrisk forbindelse:
Inngangsspenning DC:  V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2880-5040 lm
fargetemperatur: 3000/4000/5000 K
UGR: 24

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
