Nødlys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Slank, elegant, konveks plastlampe som er vinklet mot betrakteren og smalner symmetrisk nedover. For universell montering (vegg/tak). Egnet for kontinuerlig eller beredskapsswitching. Planleggingssikkerhet gjennom verktøysfri, variabel bruk av piktogrammer på stedet. Piktogrammene er i henhold til DIN ISO 7010 (2x mann i døren og to piler) og er  innvendige og løsemiddelfrie. 

Overvåkning: 
Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:
· Integrert enkeltlampeovervåking
· Integrert lampestyringsfunksjon
· Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 5
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 20m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 2,7 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2,5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: KFMU009ML

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
