Generell og sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838Rund, elegant generell LED-lampe laget av aluminium for vegg- eller takmontering med nødlysbruk.  Valgfri farge på huset: anodisert aluminium eller hvitLys farge etter eget valg 4000 K eller 3000 K 

Materiale: Aluminium
Farge: RAL 9003
Diameter: 395 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -20 °C to 30 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 2,8 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 240 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: QAW529CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
