miniControl plus
Centralny system zasilania awaryjnego MC bez ograniczenia mocy, zgodny z normą DIN EN 50171:2021 i rozporządzeniem DGUV nr 3, do zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego {{(P:20:56)}} / {{(P:20:55)}} AC/DC {{(P:20:50)}}.
Nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnie z:
• DIN VDE 0100-718:2014-06 (Wymagania w specjalnych strefach roboczych – Oświetlenie awaryjne),
• DIN VDE 0100-560:2022-10 (Zasilanie awaryjne),
• DIN EN 50172:2024-10 (VDE 0108-100:2024-10) (Systemy oświetlenia awaryjnego).
Z automatycznym urządzeniem testującym i indywidualnym monitorowaniem opraw, a także indywidualnym wyświetlaczem stanu każdej oprawy w jednostce sterującej – w połączeniu ze specyficznymi dla systemu statecznikami elektronicznymi, w tym modułem monitorującym, bez dodatkowej linii danych.
Znamionowy czas pracy / maksymalne obciążenie przyłączeniowe:
○ 1 godz. / maks. {{(P:20:130)}}
○ 3 godz. / maks. {{(P:20:131)}}
○ 8 godz. / maks. {{(P:20:132)}}
Czas ładowania: 12 godz.
Składa się z:
Mikroprocesorowej jednostki sterującej ze zintegrowanym modułem IO do raportowania stanów pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokowania oświetlenia awaryjnego.
Urządzenia ładującego z ładowaniem sterowanym mikroprocesorowo, zapewniającego ładowanie akumulatorów zgodnie ze standardami.
Zintegrowanego oświetlenia wnętrza szafy sterowniczej.
Do pomieszczenia maksymalnie 6 modułów DCM o zmiennej pojemności, każdy z 2 obwodami, oraz maksymalnie jednego modułu ładowania 1,0 A.
{{(P:6:24)}}- {{(P:19:239)}}, z częściowo uszczelnioną elektroniką i komorą na maksymalnie 18 akumulatorów OGIV, maks. 17 Ah
Wymiary: wys. = {{(P:1:2)}}, szer. = {{(P:1:1)}}, gł. = {{(P:1:8)}}
Stopień ochrony: {{(P:19:239)}} {{(P:18:31)}}, {{(P:18:32)}} wraz z uchwytem ściennym
Wprowadzenie kabla: Standardowe od góry
Wykończenie zewnętrzne: Teksturowana powłoka proszkowa
Kolor: {{(P:5:23)}}
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